FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA 2021-2027
EKOLOGICZNA MIESZANKA MGS
Nowa technologia rehabilitacji podbudów dróg samorządowych
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	Odpady budowlane wracają do obiegu jako pełnowartościowy składnik trwałej warstwy drogowej.



Projekt w skrócie
ANODOS Sp. z o.o. zrealizował projekt badawczo-rozwojowy poświęcony opracowaniu mieszanki MGS i kompletnej technologii jej stosowania. Rozwiązanie wykorzystuje kruszywo betonowe i ceglane z recyklingu, granulat gumowy SBR oraz spoiwo hydrauliczne, aby wzmacniać istniejące podłoża i podbudowy dróg lokalnych.
	6,43 mln zł
wartość projektu
	3,30 mln zł
dofinansowanie UE
	TRL VIII
gotowość technologii
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.


OD POMYSŁU DO TECHNOLOGII
Trzy etapy prac B+R
Badania prowadzono stopniowo: od charakterystyki materiałów i receptur po demonstrację w skali technicznej.
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Badania wytrzymałości na ściskanie
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Ocena materiałów i składu mieszanki

	01
	Badania laboratoryjne
Scharakteryzowano materiały wsadowe, zaprojektowano warianty receptur i określono zależności między składem, wilgotnością, zagęszczalnością i wytrzymałością.



	02
	Poletka badawcze
Zweryfikowano 15 wariantów w warunkach półtechnologicznych. Wyniki pozwoliły wybrać dwie recepty o najwyższej powtarzalności: MGS/BC1/50/KM oraz MGS/BC1/50/KMDB.



	03
	Odcinki demonstracyjne
Technologię sprawdzono na 20 odcinkach, dla dwóch recept, dwóch wariantów grubości i pięciu typów podłoża lub istniejącej konstrukcji.



	Klucz projektu: technologia była oceniana jako cały system - materiał, recepta, produkcja, wbudowanie, zagęszczanie, kontrola jakości i rezultat użytkowy.





WYNIKI, KTÓRE POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ
Technologia sprawdzona w skali technicznej
Wszystkie 20 odcinków demonstracyjnych spełniło sześć przyjętych kryteriów odbiorowych.
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Produkcja i przygotowanie mieszanki
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Wbudowanie i profilowanie warstwy

	20/20
odcinków zgodnych
	2
recepty docelowe
	5
typów podłoża



Zakres wyników uzyskanych na odcinkach demonstracyjnych
	Parametr
	Kryterium
	Zakres wyników

	Wskaźnik zagęszczenia Is
	≥ 0,98
	0,985-1,000

	Wskaźnik odkształcenia Io
	< 3,0
	1,75-2,55

	Moduł dynamiczny Evd
	≥ 60 MPa
	60-76 MPa

	Wtórny moduł E2
	≥ 100 MPa
	101-113 MPa

	Wytrzymałość R7
	≥ 1,5 MPa
	2,3-3,7 MPa

	Wytrzymałość R28
	≥ 2,5 MPa
	3,3-5,6 MPa


	Efekt końcowy: osiągnięto VIII poziom gotowości technologicznej. Opracowane rozwiązanie jest gotowe do pierwszych zastosowań wdrożeniowych z zachowaniem planu kontroli jakości.





KORZYŚCI DLA DRÓG I ŚRODOWISKA
Rehabilitacja zamiast pełnej wymiany
MGS łączy wymagania techniczne drogownictwa z praktycznym wykorzystaniem materiałów odpadowych.
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Co daje technologia MGS?
ponowne wykorzystanie gruzu betonowego i ceglanego oraz granulatu gumowego SBR;
ograniczenie zapotrzebowania na kruszywa naturalne i transport nowych materiałów;
wzmocnienie istniejących podbudów bez konieczności ich całkowitej wymiany;
uzyskanie wymaganej nośności, wytrzymałości i zagęszczenia warstwy pod warstwy bitumiczne;
możliwość dopasowania technologii do różnych typów podłoża i istniejących konstrukcji dróg samorządowych.
	Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich pomysł oparty na gospodarce obiegu zamkniętego został rozwinięty, przebadany i doprowadzony do postaci technologii gotowej do wdrożenia.
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